{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno\r\ncon la presente segnalo che nel bando e nel disciplinare di gara manca la clausola sulla revisione dei prezzi, così come previsto dal DL 4/2022 - SOSTEGNI TER DEL 27/01/2022, e più precisamente:\r\n\"obbligo di inserimento di clausole sulla revisione dei prezzi nei bandi o inviti a partire dal 27/01/2022 fino al 31/01/2022\".\r\nSi resta in attesa di riscontro.\r\n","Con la presente si comunica che è stato pubblicato l'avviso di integrazione al disciplinare di gara."]
[2,"Buongiorno\r\ncon la presente si segnala che nel progetto esecutivo disponibile sulla piattaforma mancano i seguenti elaborati: \r\n- \"ESE_A_00_AMB_PLA_01 - Planimetria delle opere a verde\".\r\nInoltre segnalo diversi errori tra quanto descritto nell'elaborato \"Elenco Elaborati\" e quanto invece poi riportato sui singoli elaborati (numerazioni e codici).\r\nSi resta in attesa di celere riscontro.\r\nCordiali saluti.","In riferimento ai Vs. quesiti si riscontra come segue:\r\n1 - L''elenco elaborati riporta una revisione precedente all'elenco approvato e validato, il quale nella revisione finale è stata più confermata. Ad ogni buon conto si allega l'elenco elaborati corretto;\r\n2 - L'unico errore negli elaborati riguarda la planimetria n. 35 in cui era contenuto un errore nel titolo dell'elaborato. Ad ogni buon conto si allega l'elaborato con il titolo corretto\r\n "]
[3,"Buongiorno\r\ncon la presente segnalo quanto segue:\r\n- negli elaborati strutturali esecutivi I20-018-ESE-A-00-STR-PAR-01 (MURO SU PARATIA - PARTICOLARI ESECUTIVI STRUTTURALI) E  I20-018-ESE-A-00-STR-PAR-02 (PARATIA - PARTICOLARI ESECUTIVI STRUTTURALI) è indicato per il getto dei pali trivellati il Cls C28/35, mentre sono computati nell'elaborato  I20-018-ESE-A-00-DTE-CME-01 (computo metrico estimativo) e I20-018-ESE-A-00-DTE-EPU-01 (elenco prezzi unitario)  alla voce E.003.014.d ed  E.003.014.e, pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo RCK 300 (C25/30). \r\nIl calcestruzzo C28/35 è indicato solo per i muri e le paratie. Nella relazione sui materiali I20-018-ESE-A-00-DTR-MAT-01 (RELAZIONE SUI MATERIALI) sono indicati entrambi i tipi di calcestruzzo ma non sono riferiti alla parte di struttura dove saranno impiegati. Alla luce di ciò, quale tipologia di calcestruzzo bisogna tener presente?\r\nIn attesa di riscontro, cordiali saluti.","In tutte le relazioni di calcolo e nei computi sono riportate le indicazioni corrette. Le paratie e i muri fuori tessa sono di classe C28/35. I pali trivellati sono in classe C25/30.\r\nNegli elaborati grafici del particolare costruttivo è erroneamente indicata la classe C28/35 anche per i pali."]
[4,"Buongiorno\r\ncon la presente si chiede quanto segue:\r\nTenendo presente ciò che è contemplato nel criterio 1 \"Predisposizione di migliorie tecniche per l’ottimizzazione e il miglioramento qualitativo –tecnico – funzionale – prestazionale, attinenti le opere strutturali e idrauliche previste in progetto, senza la variazione dei presupposti di calcolo.\r\nVerranno premiate le soluzioni per il miglioramento dei particolari costruttivi, della funzionalità e delle prestazioni, nonché della durabilità e gestibilità.\"  dove si vanno a descrivere ed indicare dal punto di vista esecutivo le migliorie proposte quindi anche attinenti le migliorie dal punto di vista di una migliore gestibilità dell'opera.\r\nIl criterio 3 \" Valore tecnico delle proposte che garantiscono il miglioramento e l’ottimizzazione della funzionalità in fase di esercizio ed in fase di gestione e manutenzione, anche attinenti i monitoraggi, tenendo anche conto della minimizzazione dei futuri costi di gestione e manutenzione\"  fa riferimento alle soluzioni previste nel criterio 1 o viene inteso come ulteriori proposte atte a  soddisfare il criterio 3?\r\nSi resta in attesa di riscontro.\r\nCordiali saluti","In riferimento a quanto richiesto si precisa che saranno valutate offerte complementari e/o ulteriori ai due criteri, diversamente se viene proposta la medesima offerta sia per il crtierio 1 che criterio 3 sarà valutata solo per un  criterio."]